|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Swisspearl Norge AS*****Swisspearl Patina design line** |  |  | **Bygningsplater 1040** |
|  |
| **1. PROSJEKT** |
| **Entreprenør / utførende: Prosjekt / adresse: Bruksområde / bygningsdel:** |  |
|  |
|  |
|  |
| **2. PRODUKTBESKRIVELSE** |
| Swisspearl Patina fasadeplate lages av Portland-sement, silika, cellulosefibre, fargepigmenter og vannavstøtende midler. Platen tåler temperaturer opptil +150°C, selv over lang tid. Swisspearl Patina er en gjennomfarget fasadeplate av fibersement. Platen er autoklavert og overflaten er hydroforbert og slipt. Platen er diffusjonsåpen, frostsikker, fuktbestandig, ubrennbar og tåler aggressive miljøer. Den angripes ikke av mugg, sopp eller råte(alkalisk). Swisspearl Patina skal ikke overflatebehandles.Brannklasse: A2-s1.d0***Produktidentifisering:*****Varenr. / produkt / dim.:** |
| **Fargekode:****Kvalitet / sortering / klasse: Overflatebehandling: Vedlegg / dokumentasjon:** |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD** |
| **Foreligger serviceavtale?** | NEI | JA | **Hvis ja, firma:** |  |
| ***Rengjøring og rengjøringsmetoder***Overflaten vaskes med rent vann. 9,5% eddiksyre i vannet kan benyttes for vanskeligere flekker.***Ettersyn/kontroll***Ingen rutiner.***Vedlikeholdsinstruks og –intervall***Fasadeplaten er overflatebehandlet og skal stå ubehandlet . |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Swisspearl Norge AS*** | **Bygningsplater** | **1040** |
| **Swisspearl Patina design line** |  |
| **4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER** |
| ***Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger*** |
| Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 50 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for montering, drift og vedlikehold følges. |
| ***Garanti*** |  |  |
| Se egne bestemmelser |  |  |
| ***Fuktbestandighet*** |  |  |
| Produktet er fuktbestandig. |  |  |
| ***Renholdsvennlighet*** |  |  |
| «God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate). |
| **5. MILJØPÅVIRKNING** |
| ***Ressursutnyttelse*** |  |  |
| Produktet består av fornybare og ikke fornybare ressurser. |
| ***Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi*** |
| Foreligger ikke. |  |  |
| ***Emisjon*** |  |  |
| Se HMS-FAKTA. |  |  |
| **6. HMS-REFERANSER** |
| Fuktet støv virker irriterende på slimhinnene, øynene og/eller hud. Bruk vernebriller, støvmaske og avsug. Puster man inn kvarts i store mengder over lengre perioder, vil det kunne føre til en forhøyet risiko for lungesykdom. |
| ***Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.*** |
| Platene er ikke brennbare, frostsikker og tåler aggressive miljøer. Produktet er ikke stabilt ovenfor syre. |
| **7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431** |
| Avfallstype: Stein, grus, sand o.l. |
| Avfallshåndtering: Deponering. |
| Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. |
| Kode for avfallsbehandling: 1601 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_ |
| ***Øvrige opplysninger*** |  |  |
| *–* |  |  |
| **8. TEKNISK SERVICE** |
| ***Produsent/importør*** | Swisspearl Norge AS |  |
| ***Organisasjonsnr.*** | NO 985 187 193 |  |
| ***Postadresse*** | Eternitveien 44 |  |
| ***Postnr. og poststed*** | 3470 Slemmestad |  |
| ***Telefon*** | 31 29 77 00 |  |
| ***E-post*** |  |  |
| ***Internettadresse*** |  |  |
|  |